**广角眼底照相机参数**

**一、设备名称：广角眼底照相机**

**二、设备数量：一台**

**三、设备用途：眼底疾病的检查**

**四、整体要求：**

**1.国家药监局颁发进注册证**

**2.具有国家质检部门质量认证证书**

**3.具有良好的售后服务。**

**4.满足临床工作需要**

**五、具体参数**

**1.临床应用功能：完成免散瞳快速眼底大范围病变筛查**

**2.成像方式：非接触免散瞳成像**

**3.成像时间：≤0.5秒**

**4.\* 成像范围：单张单次成像角度≥165度**

**5.瞳孔要求：≤2.2mm**

**6.成像类型：彩照和自发荧光**

**7.\* 光源类型：激光**

**8.读图软件**

**8.1 可以分层定位诊断，具图片放大缩小功能和传输储存, 立体图**

**演示功能演示**

**8.2 联网要求：具备联网升级功能，与其他电脑主机做联机，方便**

**临床医生在不同诊室进行患者病例诊断。**

**六、售后服务**

**1.厂家需质保≧1年，提供操作及维修手册，并提供医务人员的操作培训。如机器发生故障，厂家需在6小时内进行维修，以免影响医院正常使用。**

**2.签订合同后90天内供货。**